|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hægindahjólastólar frá Netti eru til í mörgum útfærslum og er þetta eyðublað gert til að auðvelda pöntun á einföldum hjólastól. Inn á <https://www.oryggi.is/is/velferdarlausnir/haegindahjolastolar> má finna bæklinga, aukahlutalista og fullkomnari pöntunarblöð sem bjóða upp á fleiri valmöguleika. Hafðu samband við okkur ef þig vantar aðstoð, gangi þér vel! | | |
| **Nafn notenda** | **Nafn fagaðila** | **Netfang** |
|  |  |  |
| **Aðsetur fagaðila** | **Símanúmer fagaðila** | **Dagsetning** |
|  |  |  |
| **Netti III** | **Netti CED** | **Netti CE+** |
| http://www.my-netti.com/images/netti-iii/niii-dkright_cmyk.jpg?sfvrsn=24 | http://www.my-netti.com/images/netti-4u-ced/n4u-ced_r_headresta_netticushion_cmyk.jpg?sfvrsn=18 | http://www.my-netti.com/images/netti-4u-ce-plus/n4u-ce-plus_stdang_right_cmyk.jpg?sfvrsn=36 |
| Netti III er öflugur og fjölbreyttur hægindahjólastóll sem tekur 145kg. **Hefur auka 1,5 cm beggja vegna á milli arma og sessu**. Smart bakpúði og renniplata fyrir betri setstöðu fylgir. | Netti CED er nettur hægindahjólastóll sem er með vinnuvistfræðilegt handfang, afturfellanlegum örmum og tekur 160kg. Stíft mál er á setbreidd og fylgir Uno bakpúði. | Einfaldur og alhliða hægindahjólastóll sem getur tekið allt að 135kg. Stíft mál er á setbreidd og fylgir Uno bak- og sessa. |
| * Sætishæð: 46-49 cm * Hámarksþyngd notenda: max 145 kg * Þyngd hjólastóls: 29-39 kg án púða * Aftur- og framhalli: -9 ° - + 16 ° * Bakhalli: 86 ° -133° * Heildarbreidd: setbreidd + 22 cm * Skoðun: ISO 7176-19 | * Sætishæð: 46,5-50 cm án púða * Hámarksþyngd notenda: 160kg * Þyngd hjólastóls: 30 kg án púða * Aftur- og framhalli: -5 ° - + 20 ° * Bakhalli: 90 ° -135 ° * Heildarbreidd: setbreidd + 18 cm * Skoðun: ISO 7176-19 | * Sætishæð: 46,5-50 cm án púða * Hámarksþyngd notenda: 135 kg * Þyngd hjólastóls: 28-32 kg án púða * Aftur- og framhalli: -5 ° - + 20 ° * Bakhalli: 90 ° -135 ° * Heildarbreidd: setbreidd + 18 cm * Skoðun: ISO 7176-19 |
| **Veldu breidd:**  35 cm AL-D200035  38 cm AL-D200038  40 cm AL-D200040  43 cm AL-D200043  45 cm AL-D200045  50 cm AL-D200050  \*Setbreidd + 22 cm = heildarbreidd  Annað: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm (sérsmíði) | **Veldu breidd:**  35 cm AL-D200035  40 cm AL-D200040  43 cm AL-D200043  45 cm AL-D200045  50 cm AL-D200050  \*Setbreidd + 18 cm = heildarbreidd  Annað: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm (sérsmíði) | **Veldu breidd:**  35 cm AL-D200035  40 cm AL-D200040  45 cm AL-D200045  50 cm AL-D200050  \*Setbreidd + 18 cm = heildarbreidd  Annað: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm (sérsmíði) |
| **Setdýp**t (standard er 47,5 cm) | [**Setpúði**](http://www.my-netti.com/products/netti-cushions/-b-seating-cushions-b-) **(**Uno sessa er standard) | [**Auka áklæði**](http://www.my-netti.com/products/netti-cushions/netti-dry) (incontinens cover) |
|  | |  |
| 40 cm (Netti III eingöngu)  42,5 cm setdýpt  45 cm setdýpt  **47,5 cm setdýpt (standard)**  50 cm setdýpt | Uno sessa  Sit sessa  Sit sessa °C | Netti Dry incontinens cover AL-34xx |
| **Bakpúðar – Uno | Smart | Stabil | Super Stabil** | | **Kyphotic Bakpúði** |
| http://www.my-netti.com/images/netti-uno-back/netti-uno-back-structure.jpg?sfvrsn=6 http://www.my-netti.com/images/netti-smart/netti-smart-structure.jpg?sfvrsn=6http://www.my-netti.com/images/netti-stabil/netti-stabil-structure.jpg?sfvrsn=6http://www.my-netti.com/images/netti-super-stabil/netti-super-stabil-structure.jpg?sfvrsn=6 | | http://www.my-netti.com/images/kyphotic/kyphose.jpg?sfvrsn=2 |
| **Velja tegund af bakpúða**  Uno bak með 10cm hliðarstuðningi  Smart bak með 12 cm hliðarstuðningi  Stabil bak með 17 cm hliðarstuðningi  Super Stabil bak með 17cm hliðarstuðning og breytilegum mjóbakstuðning | [**Bakhæð**](http://www.my-netti.com/products/accessories/back-unit) **(standard 50cm)**  60 cm bakframlenging AL-43799 | Kyphotic bak með hliðarstuðningi |
| **Höfuðpúðar** | | |
|  | | |
| Höfuðpúði A (með eyru)  Höfuðpúði B (lítill)  Höfuðpúði C (ferkanntaður) | Höfuðpúði D (þykkur)  Höfuðpúði E (Hreyfanleg eyru)  Höfuðpúði F (Hreyfanlegur hálsstuðningur) | |
| **Úrval aukahluta er í boði fyrir allar gerðir af Netti hægindahjólastóla, sjá meira á** [**my-netti.com**](http://www.my-netti.com/products/accessories) | | |
| Bílafesting: AL-21074  Mjaðmabelti: AL-20845  Beltafesting: AL-86282 | Hliðarpúðar 2,5cm: AL-22149  Aukakoddi fyrir höfuðpúða C: AL-3952  Mjúkur púði ofan á arma: AL-41649 | Hliðarstuðningur hægri:AL-26843  Hliðarstuðningur vinstri: AL-26830  [\*Sjá fleiri aukahluti inn á my-netti.com](http://www.my-netti.com/products/accessories) |
| **Er eitthvað annað sem þú vilt bæta við?** |  | |
|  |  |  |

